|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | Ponuđeno | | Upisati  karakteristiku |
| DA | NE |
| A | ***PODVOZJE*** |  |  |  |
|  | ***Marka i tip podvozja*** | | | |
|  | Godina proizvodnje: ne starije od 2023 |  |  |  |
|  | Kilometraža max: 15.000 km |  |  |  |
| 1 | pogon 4x2 |  |  |  |
| 2 | najveća dopuštena masa podvozja: max 2.500 kg, B-kategorija |  |  |  |
| 3 | međuosovinski razmak: max: 3000 mm |  |  |  |
| 4 | kabina: kratka sa 1+1 sjedalo |  |  |  |
| 6 | motor: benzin + LPG, 4-cilindrični, redni |  |  |  |
| 7 | ekološka norma min.EURO-6D |  |  |  |
| 8 | radni volumen motora: min. 1400 ccm |  |  |  |
| 9 | snaga motora: min. 75 kW |  |  |  |
| 12 | mjenjač: mehanički s min. 5+1 brzina |  |  |  |
| 13 | prednji ovjes: mehanički |  |  |  |
| 14 | stražnji ovjes: parabolične lisnate opruge |  |  |  |
| 15 | servo volan |  |  |  |
| 16 | pogon na stražnju osovinu sa jednostrukim stražnjim kotačima |  |  |  |
| 18 | Bluetooth radio |  |  |  |
| 19 | klima uređaj |  |  |  |
| 22 | trokut, kutija s rezervnim žaruljicama, reflektirajući prsluk, prva pomoć |  |  |  |
| B | ***NADOGRADNJA*** |  |  |  |
|  | **Proizvođač i tip nadogradnje (navesti):** | | | |
| 24 | Kapacitet spremnika:min. 3 m3 |  |  |  |
| 26 | Automat za podizanje kanti 120/360 l |  |  |  |
| 27 | Otvor za ručni utovar otpada na desnoj I lijevoj strani nadogradnje |  |  |  |
| 28 | Rotirajuće svjetlo |  |  |  |
| 39 | 2 cilindra stabilizatora |  |  |  |
| 30 | LED radno svjetlo |  |  |  |
| 31 | Jamstvo na cjelokupno vozilo: min. 12 mjeseci od datuma isporuke |  |  |  |

RABLJENO TERETNO VOZILO ZA PRIJEVOZ OTPADA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. Ponuditelj:

Mjesto i datum (potpis ovlaštene osobe)